Инструкция по правильной наклейке фотообоев:

1. Убедитесь в том, что поверхность для наклеивания ровная, твердая, сухая и чистая.
2. Удалите все старые обои, краску, побелку и особенно следы от мела и смесей
3. Используйте клеи, предназначенные для тяжелых виниловых обоев (после проведения испытаний в лаборатории Henkel, оптимальные результаты были получены с применением клея для виниловых обоев. Эти продукты могут быть рекомендованы для работы, при условии соблюдения технологии работы с клеем, указанным на упаковке).
4. Используйте слой клея в качестве грунтовки (первого слоя) на пористой или абсорбирующей поверхности.
5. Обрежьте белые поля фотообоев
6. Используйте достаточное количество клея с помощью валика для обоев или с помощью кисти на одно полотно сразу.
7. Используйте валик для разглаживания полотна.
8. Соединяйте полотна внахлест, совмещая рисунок на двух и более полотнах.
9. Острым ножом прорежьте оба слоя обоев сверху донизу волнистой линией, не выходя за зону наслоения обоих полотен, и снимите обрезанную верхнюю полоску материала.
10. Отверните наружный слой обоев и снимите внутреннюю обрезанную полоску материала.
11. Отверните второй слой обоев и намажьте стену под соединением клеем.
12. Закройте стык и прижмите валиком.
13. Снимите остатки клея чистой водой.